Vaste zuigerstang rem voor cilinders ISO 6432

Boring: van 20 tot 25 mm

Type:

Min./max. slag:

Werkdruk: 4 ÷ 8 bar

Werktemperatuur: -10 °C ÷ +80 °C